24.0.0.0

Subredes con capacidad de 64.000 ordenadores

Mascara clase A: 255.0.0.0

Formato: R.S.H.H

Mascara: 255.255.0.0

Equipos por red: 65 536

SubRedes: 8 bits

Hosts: 16 bits

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.0.0.0 | 24.0.0.1 - 24.0.255.254 | 24.0.255.255 |
| 2 | 24.1.0.0 | 24.1.0.1 - 24.1.255.254 | 24.1.255.255 |
| 3 | 24.2.0.0 | 24.2.0.1 - 24.2.255.254 | 24.2.255.255 |
| 256 | 24.255.0.0 | 24.255.0.1 - 24.255.255.254 | 24.255.255.255 |