89.0.0.0

32 subredes RFC950

Mascara clase A: 255.0.0.0

Formato: R.sssssshh.H.H

Mascara: 255.252.0.0

Equipos por red: 262.144

SubRedes: 6 bits

Hosts: 18 bits

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subred ID | Subred | Host Address Range | Broadcast |
| 2 | 89.4.0.0 | 89.4.0.1 - 89.7.255.254 | 89.7.255.255 |
| 3 | 89.8.0.0 | 89.8.0.1 - 89.11.255.254 | 89.11.255.255 |
| 4 | 89.12.0.0 | 89.12.0.1 - 89.15.255.254 | 89.15.255.255 |
| 5 | 89.16.0.0 | 89.16.0.1 - 89.19.255.254 | 89.19.255.255 |
| 6 | 89.20.0.0 | 89.20.0.1 - 89.23.255.254 | 89.23.255.255 |
| 7 | 89.24.0.0 | 89.24.0.1 - 89.27.255.254 | 89.27.255.255 |
| 8 | 89.28.0.0 | 89.28.0.1 - 89.31.255.254 | 89.31.255.255 |
| 9 | 89.32.0.0 | 89.32.0.1 - 89.35.255.254 | 89.35.255.255 |
| 10 | 89.36.0.0 | 89.36.0.1 - 89.39.255.254 | 89.39.255.255 |
| 11 | 89.40.0.0 | 89.40.0.1 - 89.43.255.254 | 89.43.255.255 |
| 12 | 89.44.0.0 | 89.44.0.1 - 89.47.255.254 | 89.47.255.255 |
| 13 | 89.48.0.0 | 89.48.0.1 - 89.51.255.254 | 89.51.255.255 |
| 14 | 89.52.0.0 | 89.52.0.1 - 89.55.255.254 | 89.55.255.255 |
| 15 | 89.56.0.0 | 89.56.0.1 - 89.59.255.254 | 89.59.255.255 |
| 16 | 89.60.0.0 | 89.60.0.1 - 89.63.255.254 | 89.63.255.255 |
| 17 | 89.64.0.0 | 89.64.0.1 - 89.67.255.254 | 89.67.255.255 |
| 18 | 89.68.0.0 | 89.68.0.1 - 89.71.255.254 | 89.71.255.255 |
| 19 | 89.72.0.0 | 89.72.0.1 - 89.75.255.254 | 89.75.255.255 |
| 20 | 89.76.0.0 | 89.76.0.1 - 89.79.255.254 | 89.79.255.255 |
| 21 | 89.80.0.0 | 89.80.0.1 - 89.83.255.254 | 89.83.255.255 |
| 22 | 89.84.0.0 | 89.84.0.1 - 89.87.255.254 | 89.87.255.255 |
| 23 | 89.88.0.0 | 89.88.0.1 - 89.91.255.254 | 89.91.255.255 |
| 24 | 89.92.0.0 | 89.92.0.1 - 89.95.255.254 | 89.95.255.255 |
| 25 | 89.96.0.0 | 89.96.0.1 - 89.99.255.254 | 89.99.255.255 |
| 26 | 89.100.0.0 | 89.100.0.1 - 89.103.255.254 | 89.103.255.255 |
| 27 | 89.104.0.0 | 89.104.0.1 - 89.107.255.254 | 89.107.255.255 |
| 28 | 89.108.0.0 | 89.108.0.1 - 89.111.255.254 | 89.111.255.255 |
| 29 | 89.112.0.0 | 89.112.0.1 - 89.115.255.254 | 89.115.255.255 |
| 30 | 89.116.0.0 | 89.116.0.1 - 89.119.255.254 | 89.119.255.255 |
| 31 | 89.120.0.0 | 89.120.0.1 - 89.123.255.254 | 89.123.255.255 |
| 32 | 89.124.0.0 | 89.124.0.1 - 89.127.255.254 | 89.127.255.255 |
| 33 | 89.128.0.0 | 89.128.0.1 - 89.131.255.254 | 89.131.255.255 |