**nano /etc/default/isc-dhcp-server apt-get install tftpd-hpa nano /etc/default/tftpd-hpa RUN\_DAEMON="yes" option ntp-servers 10.0.0.1; option netbios-name-servers 10.0.0.1; option netbios-node-type 8; next-server 10.0.0.5; filename “pxelinux.0”; sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom sudo cp -ar /media/cdrom/install/netboot/\* /var/lib/tftpboot/ autounattend.xml 1 International -Core-WinPE | InputLocale = es-ES SystemLocale = es-ES UILanguage = es-ES UserLocale = es-ES 1 International-CoreWinPE\ SetupUILanguage | UILanguage = es-ES WillShowUI = OnError 1Setup\ DiskConfiguration | WillShowUI = OnError 1Setup\DiskConfiguration\ Disk | DiskID = 0 WillWipeDisk = true 1 Setup\DiskConfiguration\Disk\ CreatePartitions\ CreatePartition | Order = 1 Size = 200 Type = Primary 1 Setup\DiskConfiguration\Disk\ CreatePartitions\CreatePartition | Extend = true Order = 2 Type = Primary 1Setup\DiskConfiguration\Disk\ ModifyPartitions\ ModifyPartition | Active = true Format = NTFS Label = System Order = 1 PartitionID = 1 1 Setup\DiskConfiguration\Disk\ModifyPartitions\ ModifyPartition | Format = NTFS Label = Windows Order = 2 PartitionID = 2 1Setup\ ImageInstall\OSImage | InstallToAvailablePartition = false WillShowUI = OnError 1 Setup\ImageInstall\OSImage\InstallTo | DiskID = 0 PartitionID = 2 1 Setup\ImageInstall\OSImage\ InstallFrom\MetaData | Key = /IMAGE/INDEX Value = 1 1 Setup\UserData | AcceptEula = true 1 Setup\UserData\ProductKey | Key = YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V WillShowUI = OnError 4 IE-InternetExplorer | Home\_Page = www 7 Deployment\Reseal | ForceShutdownNow = false Mode = Audit 7 Shell-Setup\OOBE | HideEULAPage = true ProtectYourPC = 3 SkipUserOOBE = true Oscdimg -n -m -bc:\contenido\_iso\_2008\boot\etfsboot.com c:\contenido\_iso \_2008 c:\contenido\_iso\_2008\contenido\_iso\_2008.iso**